超声波清洗机技术参数及要求
1、★超声波功率≥2000W，可调40% 100%，可调整范围大，满足不同清洗对象。
2、单片机输出频率，40KHz土5%， 频率偏移少，噪音低
3、★内胆尺寸:≥L630\*W450\*H325mm, 有效容积:≥82L，清洗量大，效益高。
4、★温度可调:0-53℃，有自动加液功能，内胆四周大圆弧过渡，更加方便工作人员清洗及消毒.
5、加热功率≥9000W，加热速度快，清洗效率高.
6、★≥4寸彩色液晶屏幕，人机界面友好，内容丰富，操作简单(时间可以设置，
有小时，分钟)
7、时间范围不限制，可根据客户实际需求设置
8、可以根据不同情况设置进酶、进水、排液的时间、剂量，精确到毫升。
9、循环泵循环加热，具有冲洗的功能
10、通过大尺寸液晶屏幕显示丰富的信息，包括出厂日期、累计使用时间、次数，当前选择程序名称、过程、状态、参数等诸多信息；能显示超声波清洗时间、功率、温度、程序名称、当前过程、参数等信息，并且可以自由设定、修改。
11、大尺寸液晶屏幕显示进水时间、补水时间、排水时间、清洗方式、清洗时间、当前温度、液位保护、超声波功率、超声波频率、当前程序名称、当前清洗过程、当前参数等信息，并可以设定、修改，闭关有无溶液保护功能和溶液保护功能
12、★机器所有钣金件采用304不锈钢材料，激光切割、数控折弯、激光焊接加工而成，接缝处采用大圆弧过渡，产品美观，方便清洗擦拭，不易尘锈
13、管路除配有德国宝德电磁阀、排污阀、循环泵、电加热管、温度传感器、水位开关外，还配有精确的进酶、进油的蠕动泵，从而保证了进酶的精确
14、内部电器元器件采用德国穆勒，经久耐用。

1. 提供生产厂家资质、合格证等，整机质保一年。
2. ★本项目最高限价3.85万元，超过限价为无效报价。
3. 合同签订后30日内货到医院，并完成安装调试。

注：带★号项必须满足。