**附件**

**一、设备参数及要求：**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| 1 | 更换HP ProLiant DL580 G7服务器硬盘 | 1、硬盘接口类型： SAS 硬盘；  2、容量 ：300G ；  3、大小：2.5英寸 ；  4、转速：≧10000转/分钟；  5、支持raid5配置，更换过程中，可重启服务器，但不能重装系统，服务器现有所有数据不丢失，更换完成后，服务器能正确识别盘符且正常运行，不影响医院正常业务。 | 块 | 3 |
| 2 | 扩容HP ProLiant DL580 G7服务器硬盘 | 1、硬盘接口类型： SAS 硬盘；  2、容量 ： 600G ；  3、大小：2.5英寸；  4、转速：≧10000转/分钟；  5、支持raid5配置，扩容过程中，可重启服务器，但不能重装系统，服务器现有所有数据不丢失，更换完成后，服务器能正确识别盘符且正常运行，不影响医院正常业务。 | 块 | 7 |
| 3 | 扩容HP ProLiant DL388 G9服务器硬盘 | 1、硬盘接口类型： SAS 硬盘；  2、容量 ：600G ；  3、大小：2.5英寸；  4、转速：≧10000转/分钟；  5、支持raid5配置，扩容过程中，可重启服务器，但不能重装系统，服务器现有所有数据不丢失，更换完成后，服务器能正确识别盘符且正常运行，不影响医院正常业务。 | 块 | 4 |
| 4 | 扩容HP ProLiant DL388 G9服务器硬盘 | 1、硬盘接口类型： SAS 硬盘； 2、容量 ： 1T ；  3、大小：2.5英寸；  4、转速：≧7200转/分钟；  5、支持raid5配置，扩容过程中，可重启服务器，但不能重装系统，服务器现有所有数据不丢失，更换完成后，服务器能正确识别盘符且正常运行，不影响医院正常业务。 | 块 | 4 |
| 5 | 扩容 H3C服务器硬盘 | 1、硬盘接口类型：SATA 硬盘；  2、容量 ：4TB 6G ；  3、大小：3.5英寸；  4、转速：≧7200转/分钟； | 块 | 4 |

**▲其它要求（商务要求）**

1. 硬盘质保期不低于一年。
2. 特别要求：投标人所提供的硬盘必须与列出的现有服务器兼容，否则将视为无效投标。
3. 所有硬盘报价都包括运输、更换、安装调试工作，新增硬盘加入RAID5阵列。

**二、比选办法及细则：**

#### 1、评分办法

本次评选依据供应商的比选申请书，按照评判标准表中的要求进行逐次排序。

#### 评分标准

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素及权重 | 分值 | 评分标准 | 说 明 |
| 1 | 报价30% | 30 | 以本次有效投标报价中的最低价为基准价，投标报价得分=（基准价/投标报价）×30。  根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》证明材料（个体工商户参照中小企业）。 |  |
| 2 | 技术指标和配置40% | 40 | 完全符合文件要求没有负偏离得40分；参数负偏离每项扣2分，扣完为止。 |  |
| 3 | 售后服务28% | 28 | 1、根据承诺的质量保证范围，售后方案完整性、可行性、合理性、质保期、人员培训计划等进行综合分析比较评分：最好的每项得5分，良好的每项3分，一般的得1分；最高得25分  2、提供绵阳本地化服务的得3分。 |  |
| 4 | 投标文件的规范性2% | 2 | 投标文件制作规范，没有细微偏差情形的得2分；有一项细微偏差扣0.5分，直至该项分值扣完为止。 |  |

**三、其他**

1、货物的运输及安装调试由供应商承担，采购人负责组织验收。

2、验收合格后10个工作日内支付合同金额的95%，质保期一年，期满后再支付5%。